**СП 347.1325800.2017**

**Приложение Б**

**Акт**

**гидростатического или манометрического испытания**

**на герметичность**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Анапа |  |  | « | 15 | » | марта |  | 2021 | г. |
| ***Система отопления*** |
| *(наименование системы)* |

|  |  |
| --- | --- |
| смонтированной в | ***Жилая застройка на 308 квартир с инженерными сетями, сооружениями и благоустройством» бульвар Евскина, 109, г. Анапа, Краснодарского края*** |
|  | *(наименование объекта, здания, цеха)* |

Комиссия в составе представителей:

заказчика

|  |
| --- |
| ***инженер Департамента строительного контроля ООО "Инжиниринг" Сухов С.А.*** |
| *(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)* |

генеральной подрядной организации

|  |
| --- |
| ***начальник участка ООО «Постройка» Иванов Д.Е.*** |
| *(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)* |

субподрядной организации

|  |
| --- |
| ***Мастер «Все можем» Конев К.К.*** |
| *(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)* |

эксплуатационной организации

|  |
| --- |
| ***главный инженер ООО "Роса" Бунин Н.Л.*** |
| *(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)* |

произвела осмотр и проверку качества монтажа и составила настоящий акт о нижеследующем:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Монтаж выполнен по проекту | | | | ***Проектный институт "Счастливый проектировщик", проект шифр 415-11-2019 - ВК*** | | | | |
|  | | | | *(наименование проектной организации и номера чертежей)* | | | | |
| 2. Испытание произведено | | | *гидростатическим* | | | | | |
|  | | | *(гидростатическим или манометрическим методом)* | | | | | |
| давлением | ***0,15*** | МПа ( | ***1,53*** | | кг/см2) в течение | ***15*** | мин. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Падение давления составило | ***0*** | МПа ( | ***0*** | кг/см2). |

4. Признаков разрыва или нарушения прочности соединения теплогенераторов и водоподогревателей, капель в сварных швах, резьбовых соединениях, отопительных приборах, на поверхности труб, арматуры и утечки воды через водоразборную арматуру, смывные устройства и т.п. не обнаружено (ненужное зачеркнуть).

**Решение комиссии**

**Монтаж выполнен в соответствии с проектной документацией, действующими стандартами, сводами правил, техническими условиями.**

**Система признается выдержавшей испытание давлением на герметичность.**

ПРЕДСТАВИТЕЛИ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Представитель заказчика |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Представитель генерального подрядчика |  |  |
|  |  | *(подпись)* |
| Представитель субподрядной организации |  |  |
|  |  | *(подпись)* |
| Представитель эксплуатационной организации |  |  |
|  |  | *(подпись)* |