**АКТ**

**О ПРОВЕДЕНИИ ПРИЕМОЧНОГО ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ**

**БЕЗНАПОРНОГО ТРУБОПРОВОДА НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. |  |  | « |  | » |  |  | 201 | г. |

Комиссия в составе представителей:

строительно-монтажной организации

|  |
| --- |
|  |
| (наименование организации, должность, фамилия, и.о.) |

технического надзора заказчика

|  |
| --- |
|  |
| (наименование организации, должность, фамилия, и.о.) |

эксплуатационной организации

|  |
| --- |
|  |
| (наименование организации, должность, фамилия, и.о.) |

составили настоящий акт о проведении приемочного гидравлического испытания участка безнапорного трубопровода

|  |
| --- |
|  |

(наименование объекта, номера пикетов на его границах, длина и диаметр)

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень грунтовых вод в месте расположения верхнего колодца находится на расстоянии | | | |  | м |
| от верха трубы в нем при глубине заложения труб (до верха) |  | м. |

|  |  |
| --- | --- |
| Испытание трубопровода производилось |  |
|  | (указать совместно или отдельно от колодцев и камер) |

|  |  |
| --- | --- |
| способом |  |
|  | (указать способ испытания – добавлением воды в трубопровод или притоком грунтовой воды в него) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Гидростатическое давление величиной |  | м вод. ст. создавалось заполнением водой |

|  |
| --- |
|  |
| (указать номер колодца или установленного в нем стояка) |

В соответствии с табл. 8 СНиП 3.05.04-85 допустимый объем добавленной в трубопровод воды, приток грунтовой воды (ненужное зачеркнуть) на 10 м длины трубопровода за время испытания

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 мин равен |  | л. Фактический за время испытания объем добавленной воды, приток грунтовой | | | |
| воды (ненужное зачеркнуть) составил | | |  | л, или в пересчете на 10 м длины трубопровода |

(с учетом испытания совместно с колодцами, камерами) и продолжительности испытания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| в течение 30 мин составил |  | л, что меньше допустимого расхода. |

**РЕШЕНИЕ КОМИССИИ**

Трубопровод признается выдержавшим приемочное гидравлическое испытание на герметичность.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Представитель строительно-монтажной организации |  |  |
|  |  | (подпись) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Представитель технического надзора заказчика |  |  |
|  |  | (подпись) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Представитель эксплуатационной организации |  |  |
|  |  | (подпись) |