Форма 17

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (Электромонтажная организация) |  | (Заказчик) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  | (город) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (Подразделение) |  | (объект) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| (участок) |  | (дата) |

**АКТ ОСМОТРА КАБЕЛЬНОЙ КАНАЛИЗАЦИИ**

**В ТРАНШЕЯХ И КАНАЛАХ ПЕРЕД ЗАКРЫТИЕМ**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Комиссия в составе |

представителя электромонтажной организации

|  |
| --- |
|  |
| (должность, фамилия, и., о.) |

представителя заказчика

|  |
| --- |
|  |
| (должность, фамилия, и., о.) |

представителя генподрядной организации

|  |
| --- |
|  |
| (должность, фамилия, и., о.) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| произвела осмотр кабельной канализации в |  | перед закрытием. |
|  | (траншее, канале) |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | В результате осмотра установлено: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Прокладка кабеля выполнена по проекту |  |

|  |
| --- |
|  |
| (наименование проектной организации, № чертежей и кабельных журналов) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2. Отступления от проекта согласованы и нанесены на чертежи № |  | и схему привязки |

3. Смонтированные кабели не имеют внешних повреждений; радиусы изгибов кабелей соответствуют требованиям ГОСТ 24183-80, ГОСТ 16441-78, ГОСТ 24334-80; глубина заложения кабелей отвечает требованиям п. 2.3.84 ПУЭ-6, а расстояние по горизонтали (в свету) между кабелями соответствует п. 2.3.86 ПУЭ-6.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4. На кабелях смонтировано |  | соединительных муфт, привязка соединительных муфт |
|  |  | (количество) |  |

(для кабелей в траншее) выполнена на плане кабельных линий.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 5. Произведена подсыпка кабельных линий слоем |  |

|  |
| --- |
|  |
| (материал подсыпки) |

и выполнена защита кабелей от механических повреждений согласно проекту, а также

|  |
| --- |
|  |
| (указать дополнительные места защиты кабелей при наличии) |

В местах пересечений с другими инженерными коммуникациями и сооружениями кабели защищены

|  |
| --- |
|  |
| (указать, чем защищены) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 6. Выполнена маркировка соединительных муфт и кабеля. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 7. Другие особенности, отмеченные комиссией |  |

|  |
| --- |
|  |

Заключение. Траншеи (канал) со смонтированными в них кабельными линиями приняты для закрытия.

|  |  |
| --- | --- |
| Представитель электромонтажной организации |  |
|  | (подпись) |

|  |  |
| --- | --- |
| Представитель заказчика |  |
|  | (подпись) |

|  |  |
| --- | --- |
| Представитель генподрядной организации |  |
|  | (подпись) |